

MODO DE USO

1. Verter el bioetanol por la ranura, preferentemente con un embudo para no derramar fuera del fogón.
2. Encender con cualquier chispero o encendedor.
3. Apagar el mismo únicamente con la tapa \* No soplar \*

MANUAL DE SEGURIDAD

¿Qué debemos tener en cuenta al utilizar alguno de los modelos PACA?

Como cualquier objeto que genera fuego debemos tomar ciertas precauciones para un correcto uso del mismo y evitar cualquier accidente.

* No se debe recargar con bioetanol mientras el fogón esté prendido. Esperar a que se apague, dejar enfriar y volver a cargar para su posterior encendido.
* Si bien puede utilizarse en un interior, el ambiente debe estar ventilado.
* No dejar a la intemperie, una vez utilizado en exterior, debe quedar resguardado.
* Al ser objetos livianos y trasladables debemos tener en cuenta el hecho de no moverlo mientras el fogón esté encendido.
* Colocarlo sobre una superficie estable para evitar el vuelco del mismo.
* Mantener alejado de elementos inflamables.

PARA TENER EN CUENTA

* No necesitan instalación
* Transportables y livianos
* Calientan por convección.
* No necesitan mantenimiento. Pero se debe resguardar de la intemperie luego de ser utilizado
* Si se derrama bioetanol se debe limpiar la superficie para evitar cualquier accidente.
* Para apagarlo utilizar solamente la tapa metálica para generar el vacío de aire.
* Se recomienda dejar el fogón tapado cuando esté en desuso para evitar la entrada de cualquier residuo o agente externo.
* Si se coloca en un hogar se recomienda anular el tiraje para que todo el calor se dirija directamente hacia el ambiente.
* Utilizalos en cualquier lugar: galerías, balcones, decks, terrazas, patios, jardines.
* No rayan ni calientan las superficies